**Форма акта**

**согласования технологической и (или) аварийной брони**

**электроснабжения потребителя электрической**

**энергии (мощности)**

**АКТ**

**согласования технологической и (или) аварийной брони**

**электроснабжения потребителя электрической**

**энергии (мощности)**

|  |  |
| --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ | СОГЛАСОВАНО |
| Потребитель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Сетевая организация:ПАО «Россети Северо-Запад» |
| (должность) | (должность) |
| (подпись) | (Ф.И.О.) | (подпись) | (Ф.И.О.) |

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Раздел I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование и местонахождение организации |  |
| 2. | Перечень энергопринимающих устройств, подключенных к токоприемникам технологической брони, с указанием адресов места расположения соответствующих энергопринимающих устройств и наименованием питающих их линий электропередачи |  |
| 3. | Перечень энергопринимающих устройств, подключенных к токоприемникам аварийной брони, с указанием адресов места расположения соответствующих энергопринимающих устройств и наименованием питающих их линий электропередачи |  |
| 4. | Номер и дата заключения договора оказания услуг по передаче электрической энергии |  |
| 5. | Контактная информация (фамилия, имя, отчество и телефон): |  |
|  | - руководителя организации |  |
|  | - технического руководителя (главного инженера) организации |  |
|  | - ответственного за электрохозяйство |  |
|  | - дежурного работника |  |
|  | - дежурного по подстанции |  |
| 6. | Сменность работы потребителя (фактическая) |  |
| 7. | Нагрузка, кВт: |  |
|  | - по замеру в зимний период |  |
|  | - по замеру в летний период |  |
| 8. | Суточное электропотребление, тыс. кВт·ч: |  |
|  | - по замеру в зимний период |  |
|  | - по замеру в летний период |  |
| 9. | Потребление электрической энергии (мощности) в нерабочие (праздничные) дни, тыс. кВт·ч: |  |
|  | - в зимний период |  |
|  | - в летний период |  |
| 10. | Величина аварийной брони электроснабжения, кВт: |  |
|  | в зимний период |  |
|  | в летний период |  |
| 10.1. | Нагрузка токоприемников, имеющих аварийную броню электроснабжения, не участвующая в работе потребителя в нормальном режиме, кВт |  |
| 11. | Нагрузка токоприемников, имеющих технологическую броню электроснабжения, кВт: |  |
|  | - зимний период |  |
|  | - летний период |  |
| 12. | Наличие средств дистанционного управления |  |

К настоящему акту прилагается[[1]](#footnote-1) принципиальная однолинейная электрическая схема электроснабжения объекта (объектов) потребителя в нормальном режиме с указанием:

а) границ эксплуатационной ответственности между потребителем и сетевой организацией;

б) линий электропередачи и оборудования, по которым осуществляется внешнее электроснабжение электроустановок потребителя, с указанием их диспетчерских наименований и длительно допустимых токовых нагрузок;

в) линии электропередачи и оборудование (с указанием их диспетчерских наименований и длительно допустимых токовых нагрузок), образующие схему внутреннего электроснабжения электроустановок потребителя, по которым возможно резервирование электроснабжения электроустановок потребителя от внешних источников электроснабжения;

г) нормальное положение коммутационных аппаратов (включено, отключено), посредством которых возможно изменение электрических схем внутреннего и внешнего электроснабжения;

д) наличие устройств автоматического включения резерва (с указанием одностороннего или двустороннего его действия);

е) токоприемников технологической и (или) аварийной брони электроснабжения потребителя.

**Раздел II. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ**

**Часть 1. Таблица**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование (номер) питающего центра сетевой организации и других источников электроснабжения | Наименование (номер) питающей линии сетевой организации и других источников электроснабжения | Нагрузка линии в нормальном режиме работы, кВт | Аварийная броня электроснабжения | Технологическая броня электроснабжения |
| Перечень токоприемников аварийной брони | Максимальная мощность токоприемников аварийной брони, кВт | Линии, на которые может быть переключена нагрузка, и средства переключения (устройства автоматического включения резерва или вручную) | Сроки сокращения электроснабжения до уровня аварийной брони | Перечень токоприемников технологической брони | Максимальная мощность токоприемников технологической брони, кВт | Продолжительность времени, необходимого для завершения технологического процесса, цикла производства, час. | Допустимое время перерыва электроснабжения энергопринимающего устройства, подключенного к токоприемникам технологической брони, час. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Часть 2.**

1. При возникновении или угрозе возникновения аварийных электроэнергетических режимов могут быть немедленно отключены с питающих центров сетевой организации:

питающие линии № \_\_\_\_.

1. Питающие линии № \_\_\_\_ могут быть отключены на время, указанное в графе 12.
2. Питающие линии № \_\_\_\_ могут быть отключены по истечении времени, указанного в графе 11.
3. По требованию сетевой организации потребитель немедленно отключает \_\_\_ кВт из \_\_\_\_ точек.
4. Использование имеющихся в работе устройств автоматического включения резерва: разрешено \_\_\_\_; запрещено \_\_\_\_.
1. В силу абзацев 4 – 6 пункта 14(2) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, к проекту акта согласования технологической и (или) аварийной брони должны быть также приложены документы, обосновывающие величины аварийной и технологической брони, и перечень энергопринимающих устройств, относящихся к энергопринимающим устройствам аварийной и (или) технологической брони. [↑](#footnote-ref-1)